**Załącznik Nr 6 do SIWZ**

**Wzór wykazu sprzętu**

……………………….., dnia ………………….

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..………

…………………………………………………..…..………

…………………………………………………..…..………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

#### WYKAZ SPRZĘTU

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z ulic, dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Janów Lubelski w sezonach zimowych: 2020-2021, 2021-2022”**

w zakresie **części Nr ................. zamówienia** *(należy wpisać nr części lub kilku części jeżeli Wykonawca składa ofertę na 1 lub 2 części),*prowadzonego przez **Gminę Janów Lubelski**.

przedkładam **wykaz sprzętu zgodnie z zapisami pkt 4.2.3 SIWZ** do wykonania zadania, o którym mowa wyżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer części zamówienia** | **Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych** | **Operator/kierowca**  **(Imię i nazwisko) forma zatrudnienia**  **– umowa o pracę** | **Liczba**  **sztuk** | **Podstawa dysponowania wykazanymi zasobami** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **część 1** | Samochód o ładowności min. 6 ton, napęd 4x4, maksymalny rozstaw osi 300 cm, , z pługiem trzypozycyjnym z dociskiem z uchylną odkładnicą oraz z piaskarko - solarką ( dozującą i rozsypującą materiał uszorstniajający oraz rozpryskującą roztwory chlorków), emisja spalin min. EURO 3 | - podwójna obsada kadrowa-  1. ……………………….  2. ………………………. |  |  |
| Samochód o ładowności min. 9 ton, napęd 4x4, maksymalny rozstaw osi 400 cm, z pługiem trzypozycyjnym z dociskiem z uchylną odkładnicą oraz z piaskarko - solarką (dozującą i rozsypującą materiał uszorstniajający), emisja spalin min. EURO 3 | - podwójna obsada kadrowa-  1. ……..…………………  2. ………………………... |  |  |
| Ciągnik rolniczy z napaędem 4x4, o mocy min. 80KM z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | 1. ……..………………… |  |  |
| Koparko - ładowarka przegubowa, masa własna 5-6 ton z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | 1. ……..………………… |  |  |
| **część 2** | Pojazd o masie własnej do 2,5 ton, napęd 4x4 z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | Obsada kadrowa ( dla dwóch pojazdów):   * + 1. …………..………….     2. ……………………… |  |  |
| Posypywarka chodnikowa, grawitacyjna piasku lub mieszanki piaskowo - solnej | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Mini ładowarka przegubowa do odwożenia śniegu z miejsc trudno dostępnych | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

***Uwaga:***

***W celu prawidłowej realizacji zamówienia każde z wymienionych w wykazie narzędzi, urządzeń musi być obsługiwane przez innego operatora/kierowcę.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pieczęć i podpis Wykonawcy*

*lub Pełnomocnika)*