**Załącznik Nr 7 do SWZ**

**Wzór wykazu** **narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych**

(Znak postępowania: **ZP.271.13.2022.JK5**)

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Janów Lubelski** zwana dalej„Zamawiającym”

ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,

NIP: 862-157-57-58, REGON: 830409590,

nr telefonu + 48 (15) 872 43 30,

Poczta elektroniczna [e-mail]: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl

Strona internetowa Zamawiającego [URL]: http://www.janowlubelski.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:

<https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl>

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..………………………

…………………………………………………..…..………………………

…………………………………………………..…..………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………………………

…………………………………………………..…..…………………………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ SPRZĘTU**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie w **trybie podstawowym** na zadanie pn. **„Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z ulic, dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Janów Lubelski w sezonie zimowym: 2022-2023”**

w zakresie **części Nr ................. zamówienia** *(należy wpisać nr części lub kilku części jeżeli Wykonawca składa ofertę na 1 lub 2 części),*prowadzonego przez **Gminę Janów Lubelski**.

przedkładam **wykaz sprzętu zgodnie z zapisami pkt 6.1.4 SWZ** do wykonania zadania, o którym mowa wyżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer części zamówienia** | **Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych** | **Operator/kierowca****(Imię i nazwisko) forma zatrudnienia** **– umowa o pracę**  | **Liczba** **sztuk** | **Podstawa dysponowania wykazanymi zasobami** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **część 1** | Samochód o ładowności min. 6 ton, napęd 4x4, maksymalny rozstaw osi 300 cm, , z pługiem trzypozycyjnym z dociskiem z uchylną odkładnicą oraz z piaskarko - solarką ( dozującą i rozsypującą materiał uszorstniajający oraz rozpryskującą roztwory chlorków), emisja spalin min. EURO 3 | - podwójna obsada kadrowa-1. ……………………….2. ………………………. |  |  |
| Samochód o ładowności min. 9 ton, napęd 4x4, maksymalny rozstaw osi 400 cm, z pługiem trzypozycyjnym z dociskiem z uchylną odkładnicą oraz z piaskarko - solarką (dozującą i rozsypującą materiał uszorstniajający), emisja spalin min. EURO 3 | - podwójna obsada kadrowa-1. ……..…………………2. ………………………... |  |  |
| Ciągnik rolniczy z napaędem 4x4, o mocy min. 80KM z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | 1. ……..………………… |  |  |
| Koparko - ładowarka przegubowa, masa własna 5-6 ton z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | 1. ……..………………… |  |  |
| **część 2** | Pojazd o masie własnej do 2,5 ton, napęd 4x4 z pługiem pięciopozycyjnym z dociskiem, typu ,,V” z uchylną odkładnicą, emisja spalin min. EURO 3 | Obsada kadrowa ( dla dwóch pojazdów):* + 1. …………..………….
		2. ………………………
 |  |  |
| Posypywarka chodnikowa, grawitacyjna piasku lub mieszanki piaskowo - solnej | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Mini ładowarka przegubowa do odwożenia śniegu z miejsc trudno dostępnych | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

***Uwaga:***

***W celu prawidłowej realizacji zamówienia każde z wymienionych w wykazie narzędzi, urządzeń musi być obsługiwane przez innego operatora/kierowcę.***